1.AMAÇ

Bu talimatın amacı; Fakültemizde bulunan yangın söndürme tüplerinin bakımı ve kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

1. KAPSAM

Bu Talimat Fakültemizin tüm birimlerini ve çevresini kapsar.

1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

1. SORUMLULUKLAR
	1. Fakülte Dekanı
	2. Dekan Yardımcıları
	3. Fakülte Sekreteri
	4. İç Hizmetler Şefi
	5. Satınalma Birimi
2. UYGULAMA
	1. Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı;
		1. Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.
		2. Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.
		3. Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.
		4. Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.
		5. Yangın söndürme tüpü kullanılmasa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.
		6. Yangın söndürme tüpü, zeminden en az bir metre yüksekliğe duvara konumlandırılmalıdır.
	2. Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı;
		1. Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı

ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.

* + 1. Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilmeli, sonra
		2. tüpün hortumu yangın kaynağına tutulmalı ve tetiğe sonuna kadar basılmalıdır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.
		3. Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak
		4. valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.
		5. Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.
		6. Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalıdır.
1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Yangın söndürme tüpü bakım ve kullanma kılavuzu.

|  |  |
| --- | --- |
| HAZIRLAYAN......./......./...........Birim Kalite EkibiİMZA | ONAYLAYAN......./......./...........DekanİMZA |