|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  C:\Users\SEM\Desktop\GAZI_UNIVERSITESI_LOGO_2017.png | Tıp FakültesiTıbbı Biyoloji Laboratuvarı Mikro Santrifüj Kullanım Talimatı (NÜVE) | Doküman No: | TIPF. TL. 0016 |
| Yayın Tarihi: | 16.06.2021 |
| Revizyon Tarihi: |  |
| Revizyon No: |  |
| Sayfa: | 1/1 |

1.AMAÇ

Bu doküman Nüve/NF048 marka santrifüj cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. KAPSAM

Bu doküman mikro santrifüj cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

1. TANIMLAR

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

1. SORUMLULUKLAR

 Cihazın kullanımından ilgili öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

1. UYGULAMA
	1. Cihazın fişini prize takınız
	2. Cihazı arkasında bulunan Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı açınız.
	3. Cihaz üzerinde hız ve zaman bilgilerini ayarlayınız.
	4. Eşit ağırlıktaki numuneleri karşılıklı olarak dengeli bir biçimde küvetlere yerleştirilir.
	5. “START” tuşuna basarak santrifüjü başlatınız
	6. İşlem bittikten sonra numuneler cihazın içinden çıkarılır ve cihaz tamamen kapatılır. Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı kapatınız
2. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.